# 70(1)





# 71(1)





# 71(2)

I операнд < 2Eh.2Ah.29h >

II операнд < 2Fh.2Eh.2Dh >

SEL RB1

MOV R0, #29h

MOV R1, #2Dh

MOV A, @R0

ADDC A, @R1 ; (29h) + (2Dh)

MOV R2, A ; результат в R2

INC R0

INC R1

MOV A, @R0

ADDC A, @R1

MOV R3, A ; результат в R3

MOV A, @R0

ADDC A, @R1

MOV R4, A ; результат в R4

; перенос записати в R5

MOV A, R5

ADDC A, #0

MOV R5, A ; результат R5.R4.R3.R2

; установка першої сторінки ПД

MOV R0, 1Ah

MOV R1, #A0h

MOV R7, #4

lla: MOV A, @R0

MOVX @R1, A

INC R0

INC R1

DJNZ R7, lla

END

# 72(1)





# 73(1)



