|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| F1h | 1111 0001 | PYC | ВВ51 |
| F0h | 1111 0000 | РД |
| … | | | |
| 37h | 0011 0111 | РД | ЗП45 |
| 36h | 0011 0110 | РС |
| 35h | 0011 0101 | РД | ЗП24 |
| 34h | 0011 0100 | РС |
| … | | | |
| 25h | 0010 0101 | РД | ЗП17 |
| 24h | 0010 0100 | РС |
| 23h | 0010 0011 | PYC | ВВ55 |
| 22h | 0010 0010 | PC |
| 21h | 0010 0001 | PB |
| 20h | 0010 0000 | PA |
| 1Fh | 0001 1111 | РД | ЗП16 |
| 1Eh | 0001 1110 | РС |
| … | | | |
| 1h | 0000 0001 | РД | ЗП1 |
| 0h | 0000 0000 | РС |